**Next Base přehrává:**

MPG 640x480

MPEG4 (MP4)

SVCD PAL

Max šířka x výška rámečku **480x576 nebo 720i**

Rychlost dat: 2516 Kbps

Celk. přenosová r.: 2740

Smímk. frekv: 25/s

Pro převod formátů můžete použít např. program **Format Factory**.